**ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА**

**ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА**

За период январь-июль 2025 года в адрес Госэнергогазнадзора поступило 13 оперативных сообщений об инцидентах, авариях, несчастных случаях, произошедших с населением с предварительной причиной их происхождения - нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов. В ходе проведения расследования данных происшествий было установлено следующее:

В 5 случаях пользователями газа были грубо нарушены требования Правил пользования газом в быту, а именно:

* 2 случая - самовольное подключение газоиспользующего оборудования с использованием 50 литрового баллона со сжиженным углеводородным газом, в результате которых 1 человек погиб, 2 дома повреждены огнем;
* в 3 случаях пожары произошли по причине оставления без присмотра работающего газоиспользующего оборудования (газовых плит), на которых пострадало 2 человека, 3 дома повреждены огнем.

В 3 случаях пожары с нарушением правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов не связаны.

 В 5 случаях произошло возгорание одежды на пострадавших по причине личной неосторожности при пользовании открытым огнем на газовом оборудовании, на которых пострадало 4 человека (из них 1 несовершеннолетний (8 лет), 1 человек погиб.

Во избежание возникновения аварии или аварийной ситуации необходимо соблюдать меры безопасности при пользовании газом в быту в соответствии с требованиями Правил пользования газом в быту:

1. После каждого использования газоиспользующего оборудования следует перекрывать все краны на нем и подводящем газопроводе.

2. Перед каждым использованием газовых водонагревателей и отопительного газового оборудования необходимо проверять тягу.

3. Помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, необходимо проветривать. Дефлекторы (решетки) вентиляционных каналов должны быть постоянно открыты и на время работы газоиспользующего оборудования обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха.

4. При эксплуатации газоиспользующего оборудования следует соблюдать требования, изложенные в руководствах по его эксплуатации.

5. При эксплуатации газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления пищи, необходимо осуществлять постоянное наблюдение за работающим газоиспользующим оборудованием; горелки газоиспользующего оборудования, предназначенного для приготовления пищи, их колпачки, решетки, подгорелочные листы и другие части периодически промывать моющими средствами.

6. При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, или вентиль баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации. При этом в помещении запрещается пользоваться открытым огнем, электрозвонками, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы. Необходимо также удалить из загазованного помещения людей и домашних животных.

Кроме этого, запрещается:

- допускать к пользованию газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи, детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием – детей до 14 лет, недееспособных лиц, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

- пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, несвоевременного проведения технического обслуживания, при обнаружении запаха газа, неисправности газопроводов, отключающей арматуры, приборов автоматики безопасности;

- оставлять открытыми вентили баллонов, краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, после окончания пользования газоиспользующим оборудованием;

- использовать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи;

- производить самовольное подключение, отключение газового оборудования, в том числе после его отключения газоснабжающими организациями, его перестановку с применением сварки или иных способов соединения, а также переподключение на присоединительный гибкий шланг, разборку этого оборудования и его ремонт, вмешиваться в работу приборов индивидуального учета расхода газа, присоединять к газоиспользующему оборудованию самодельные горелки и другие приспособления;

- сушить вещи над пламенем горелок газоиспользующего оборудования;

- применять огонь для обнаружения утечки газа;

- эксплуатировать газоиспользующее оборудование при:

неисправности дымовых и вентиляционных каналов, присоединительных дымоотводов, отсутствии тяги; срабатывании автономного сигнализатора (извещателя) обнаружения угарного газа, установленного в помещении; отсутствии актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;

- производить слив СУГ из баллона, наполнение и подогрев баллона, эксплуатировать баллон с утечками газа или признаками износа уплотнительных материалов, механическими повреждениями, передавать баллон с СУГ другим лицам; производить замену баллонов с СУГ на ИБУ при отсутствии удостоверения на право самостоятельной замены баллона; хранить баллоны с СУГ в не подключенном к ИБУ состоянии; устанавливать баллоны с СУГ в жилых помещениях, помещениях без естественного освещения, на балконах и лоджиях, в цокольных и подвальных помещениях;

- препятствовать работе системы вентиляции и системы дымоудаления.

**За нарушения Правил пользования газом в быту предусмотрена административная ответственность по статье 21.5 Кодекса об Административных Правонарушениях Республики Беларусь.**